**广西华远金属化工有限公司有限责任公司 危险废物污染环境防治信息公开**

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境信息，主动接受社会监督。结合我公司实际情况，现将公司危险废物污染环境防治信息公开如下：

　　企业名称：广西华远金属化工有限公司

环保负责人及电话：梁英和 15107787583

危险废物产生规模：5000吨

　　危险废物贮存设施数量：暂存库（点）13处

　　危险废物贮存设施建筑面积(容积)：暂存库（点）712平方米

**危险废物信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 危险特性 | 产生环节 | 污染防治措施 | 去向（处置单位） | 责任人 | 联系电话 |
| 1 | 砷碱渣 | HW27 | 261-046-27 | 毒性 | 反射炉精炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 交由有资质  公司处理 | 梁英和 | 15107787583 |
| 2 | 浮渣 | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 三氧化二锑吹炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 3 | 蒸馏残渣 | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 乙二醇锑蒸馏 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 4 | 过滤渣 | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 乙二醇锑过滤 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 5 | 氧化渣（锅面渣） | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 铅阳极锅熔炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 6 | 阳极泥 | HW48 | 321-019-48 | 毒性 | 铅电解铲泥 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 7 | 污泥 | HW48 | 321-019-48 | 毒性 | 污水处理压滤 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 8 | 阴极渣 | HW48 | 321-019-48 | 毒性 | 铅阴极熔炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 9 | 除锡渣 | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 除杂工段熔炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 10 | 碱渣 | HW27 | 261-048-27 | 毒性 | 除杂工段熔炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 11 | 除铅渣 | HW27 | 261-046-27 | 毒性 | 反射炉精炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 12 | 吹熔渣 | HW27 | 261-046-27 | 毒性 | 反射炉精炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 13 | 泡渣 | HW27 | 261-046-27 | 毒性 | 反射炉精炼 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |
| 14 | 烟灰 | HW27 | 261-046-27 | 毒性 | 熔炼烟管收集 | 防雨、防风、防晒、防渗 | 公司自行利用 |